41 TEGELWERK

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

36

VOEGVULLING

36.00

ALGEMEEN

36.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01.

TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Het complete Sika Deutschland Gmbh - SCHÖNOX systeem.

- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX Controle:

De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.

Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

36.30

VOEGVULLINGEN MET KIT

36.30.10-a

VOEGVULLING MET KIT

0.

4.

VOEGVULLING MET KIT

SCHÖNOX ES SANITAIRE KIT, SCHIMMELWEREND Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX ES

36.30.10-b

VOEGVULLING MET KIT

0.

4.

VOEGVULLING MET KIT

SCHÖNOX MES SANITAIRE KIT I.C.M. NATUURSTEEN Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Kleur: overeenkomstig kleurenwaaier SCHÖNOX MES

41

TEGELWERK

41.00

ALGEMEEN

41.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01.

TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Het complete Sika Deutschland Gmbh - SCHÖNOX systeem.

- te garanderen door: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX Controle:

De aannemer is verplicht medewerkers van Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX in de gelegenheid te stellen steekproefsgewijs controle uit te oefenen op naleving en opvolging van het verstrekte advies en juiste

applicatie van de voorgeschreven, geadviseerde producten.

Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het tegelwerk moet het werk daartoe zijn aangemeld bij Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX.

41.23

VOORBEHANDELEN ONDERGROND BESTAAND WERK

41.23.10-a

TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

0.

TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

Ondergrond Beton, Cementdekvloer

SCHÖNOX KH

Fabrikaat: SIKA Deutschland GmbH - SCHÖNOX

4.

15.06.2017

1

41 TEGELWERK

Type: KH.

KH oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie

41.23.20-a

TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN

0.

4.

TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN

SCHÖNOX PL PLUS CEMENTGEBONDEN EGALISEERMORTEL Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

41.23.40-a

TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG

0.

TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG

1. SCHÖNOX EP DRAIN EPOXYHARSGEBONDEN DUNBED-DRAINAGE

Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Beoogd gebruik: dunbed-drainage voor op de aanwezige afdichtingen op balkons en terrassen

Producteigenschappen

Type: dunbed-drainage

Materiaal: 2-componenten epoxyhars

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): B-fl, s1

2. SCHÖNOX 2K DS RAPID

Fabrikaat: SIKA Deutschland GmbH - SCHÖNOX Type: 2K DS

2K DS RAPID Snelafbindende, flexibele 2-componentige afdichtingsmortel

3 Kimband

SCHÖNOX ST Voegen-dichtingsband (ETA-12/0027) Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

41.42

VLOERTEGELWERK

41.42.12-a

VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0.

VLOERTEGELWERK, GELIJMD

Ondergrond : Beton, cementdekvloer

KERAMISCHE TEGEL

SCHÖNOX Q6 CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C) Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

1.

4.

41.42.12-b

VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0.

VLOERTEGELWERK, GELIJMD

Ondergrond : Beton, cementdekvloer

KERAMISCHE TEGEL

SCHÖNOX Q9 SNELHARDENDE, CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C) Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

1.

4.

41.42.12-c

VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0.

VLOERTEGELWERK, GELIJMD

Ondergrond : Beton, cementdekvloer

KERAMISCHE TEGEL

SCHÖNOX TT S8 CEMENTGEBONDEN POEDER-TEGELLIJM (C) Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

1.

4.

41.71

VOEGWERK

41.71.10-a

TEGELWERK, VOEGAFWERKING

0.

4.

TEGELWERK, VOEGAFWERKING

SCHÖNOX UF PREMIUM FLEXIBELE UNIVERSEEL VOEGMORTEL (CG) Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

Kleur: overeenkomstig kleurenkaart SCHÖNOX UF

15.06.2017

2

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.31

GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

42.31.10-a

GEHECHTE MORTELDEKVLOER

0.

4.

GEHECHTE MORTELDEKVLOER

SCHÖNOX SEB SNELCEMENT DEKVLOERMORTEL Fabrikant: Sika Deutschland GmbH - SCHÖNOX

15.06.2017

3